|  |  |
| --- | --- |
| **尺 寸** | **1.9英寸IPS彩色 TFT LCD** |
| **分 辨 率** | **170(H)RGB x320(V)** |
| **接口类型** | **SPI接口** |
| **控制芯片** | **ST7789V3** |
| **本屏亮点** | **高清IPS,显示方向可以调整。** |
| **显示颜色** | **彩色** |
| **显示区域** | **22.695(H) x 42.72(V) mm** |
| **外形尺寸** | **29(H) x 62(V) x2.7(D) mm** |
| **像素间距** | **0.1335(H) x 0.1335(V) mm** |
| **管脚数量** | **8pin （2.54mm间距单排排针）** |
| **视角方向** | **全视角** |
| **工作温度** | **-20～70度** |
| **逻辑电压** | **3.3V** |
| **背光类型** | **3 White LED Parallel** |
| **亮 度** | **350 (TYP)Cd/m2** |
| **重 量** | **6g** |
| **连接方式** | **2.54mm间距单排排针** |